**Hidroloģiskās ekspertīzes gaita aprēķinātais izrokamās zemes kubatūras daudzums no vecupju pievienojuma vietām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vecupes nr.** | **Posmu garums (m)** | **Izraktā kubatūta (m3)** | **Izvedamā zeme m3 (25 cm biezā kārtā)** |
| 1. | 10 + 20=30 | 300 | 225 |
| 2. | 10 + 10=20 | 200 | 150 |
| 3. | 10 + 180=190 | 1900 | 1425 |
| 4. | 10 + 50=60 | 600 | 450 |
| 5. | 10 + 30=40 | 400 | 300 |
| 6. | 20 + 20=40 | 400 | 300 |
| 7. | 10 + 30=40 | 400 | 300 |
| **Kopā:** | **420m** | **4200** | **3150** |